**Chuột quang hay chuột laser**

Chuột laser chủm tia laser tần số cao thay cho diot phat quang ( LED) để chuyển động của chuột

Ưu và nhược điểm củ chuột laser

* Có mắt đọc laser nên phân độ phân giả cao hơn cao chuột quang
* Có thể làm việc trên bề mặt sần sùi, kính trọng suố hoặc tương phản cao
* Giá cao hơn chuột quang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BẢNG CAO GIÁ | | |
| LOẠI CHUỘT | NHÀ SẢN SẢN XUẤT | GIÁ |
| Chuột không dây | Gennius | 215000 |
| Chuột dây điện | Mitsumisi | 300000 |
| Chuột có dây | Dell | 150000 |